在检测环境问题时，我想到了“2341”。

“2”代表对A8班要设置两个命令，ip跟gw设置。

(注意：每次重启开发板后就要重新配置，咱们不写入开机自启动脚本啦！！！)

Ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0

Ifconfig

Route add default gw 192.168.1.253

Route -n

“3”代表查看A8，PC,虚拟机的配置。

A8

IP:192.168.1.1 netmask：24 gw:192.168.1.253

Pc

Ip:10.220.5.1 netmask:24 gw:`192.168.1.253

虚拟机

Eth0

Ip : 192.168.1.253 netmask:24

Eth1

Ip:10.220.1.253 netmask:24

“4”代表局域网络检测，4个ping通，就是A8与虚拟机互相ping，PC 与虚拟机互相ping。

“1”代表的是用给的demo做最后的检测。